原招标文件第六章
	面点加工间（招标文件P70）

	2
	和面机
	75KG
	台
	1
	型号：HWT25
外形尺寸：800*680*800
和面量：25KG
功率：3（kw）/380V

	3
	压面机
	500#
	台
	1
	型号：350型
功率：3KW    电压：380V
压面厚度：0.5mm



	售饭间（招标文件P75）

	2
	碗碟柜
	[bookmark: _GoBack]1200*8500*1800
	台
	5
	材质：1.采用优质201不锈钢磨砂贴塑板制造，2.台面采用1.0mm厚不锈钢板下垫复合木工板板，并加1.0mm厚U型不锈钢加强筋，3.层板用1.0mm厚不锈钢，脚管采用￠38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。4.不锈钢滚珠单向双移门，配不锈钢可调节脚。


变更为：

	面点加工间（招标文件P70）

	2
	和面机
	75KG
	台
	1
	型号：HWT25
外形尺寸：800*680*800
和面量：75KG
功率：3（kw）/380V

	3
	压面机
	500#
	台
	1
	型号：500型
功率：3KW    电压：380V
压面厚度：0.5mm



	售饭间（招标文件P75）

	2
	碗碟柜
	1200*500*1800
	台
	5
	材质：1.采用优质201不锈钢磨砂贴塑板制造，2.台面采用1.0mm厚不锈钢板下垫复合木工板板，并加1.0mm厚U型不锈钢加强筋，3.层板用1.0mm厚不锈钢，脚管采用￠38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。4.不锈钢滚珠单向双移门，配不锈钢可调节脚。



